use <write.scad>

diam = 60;
FN=80*1;
basethickness = 2;
printthickness=5;
letterthickness=2;

module base(){
	translate([0,0,-basethickness]){
		cylinder(h=basethickness, r=diam/2, $fn=FN);
	}
}

module brim(){
	difference(){
		cylinder(h=printthickness, r=(diam-4)/2, $fn=FN);
		translate([0,0,-1]){
			cylinder(h=printthickness*2, r=(diam-6)/2, $fn=FN);
		}
	}
}

translate([0,0,basethickness]){
	rotate([180,0,0]){
		mirror([0,0,1]){
			base();
			brim();
			writecircle("    HOME MADE ***",[0,0,letterthickness/2],18,h=10,t=letterthickness,space=1.2);
			translate([-10,-19,0]){
				write("*",[0,0,letterthickness/2],h=30,t=letterthickness);
			}
		}
	}
}
